Instalación de Sifones en Sistema de Bombeo en una Camaronera

Se realizan cálculos de Ingeniería para la instalación de una Sifón de 600 mm en la descarga de una bomba centrífuga y se consigue disminuir el cabezal total de la bomba y aumentos en el caudal que brindan beneficios económicos.

**INSTALATION OF SIPHONS IN PUMP SYSTEMS OF SHRIMP FARMER**

We do engineering calculation for installation a siphon in centrifugal pump discharge 600 mm diameter pipe and you to get less total head of pump and increasing in the caudal that do you can obtain economic beneficence.